**920349 BXT ML4 BD 180**

4 polige combi-afleider van type 1 / P1 volgens EN 61643-21 met actiVsense detectie voor het automatisch detecteren van het aangesloten spanningsniveau en het vervolgens automatisch instellen van het beveiligingsniveau in functie van het aangesloten spanningsniveau.
Energetisch gecoördineerd volgens EN 61643-22.
Afleider voor de beveiliging van informatie technische systemen voor de beveiliging van 4 geleiders.
De integreerde LifeCheck via RFID-technologie voor het contactloos testen van de beveiligingsmodule met DEHNrecord LC.

* Inplugbaar in basis BXT BAS
* Bewaking van de afleider via LifeCheck
* Hoogste duurspanning dc: 180 V
* Totale bliksemstootstroom D1 (10/350): 9 kA
* Serieimpedantie per ader: ≤ 9 Ω
* Getest op schokbestendigheid volgens EN 60068-2-27 (test Ea)
* Getest op sinus vibraties volgens EN 60068-2-6 (test Fc)
* Getest op random vibraties volgens EN 60068-2-64 (test Fh)

Fabrikant: DEHN + SÖHNE

Verdeler: STAGOBEL ELECTRO

Type: BXT ML4 BD 180

Referentie: 920 349

11/07/2017