## Wandgoot DUCTEL TB 1740 in wit gelakt of geanodiseerd aluminium

De levering omvat een wandgootsysteem bestaande uit basisprofielen, deksels, koppelingen, richtingsveranderingen, aardklemmen en montagebekers.

De basisprofielen en de deksels moeten vervaardigd zijn uit aluminium

* wit gelakt.
* natuurlijk geanodiseerd.

Het basisprofiel en de deksels moeten 3 m lang zijn. Het basisprofiel is minimum 65 mm diep,170 mm hoog, heeft 1 dekselopening van 45 mm en 1 dekselopening van 80 mm.
Het basisprofiel kan ondersteboven worden gemonteerd (de positie van de dekselopeningen wijzigt).
Het basisprofiel heeft een geïntegreerd scheidingsschot dat om de 320 mm voorzien is van een opening van minimum 50 bij 21 mm.
De wandgoten moeten onderling verbonden worden door middel van koppelingen. Deze koppelingen moeten passen in specifieke sleuven en moeten met schroeven in de basisprofielen vastgezet worden.
De deksels en basisprofielen moeten geaard worden met aardklemmen die met schroeven in de specifieke gleuven van worden vastgezet.
Mechanismen 45x45 mm of 45x22,5 mm moeten rechtstreeks in de dekselopening 45 mm klikken. In de dekselopening van 80 mm moeten enkelvoudige en dubbele blauwe montagebekers gemonteerd kunnen worden voor het installeren mechanismen met draagring. De hartafstand is steeds 71 mm.
Het moet mogelijk zijn om een binnen- of buitenhoek te maken met hetzelfde artikel (universele hoek).
Het moet mogelijk zijn een vlakke hoek of T-stuk te maken met hetzelfde artikel (een kraag).
Een wandgootuiteinde moet afgesloten kunnen worden met een eindstuk dat zichzelf vastklikt in het basisprofiel.

8/06/2018